{"text_format":"2","workbook":"xlsb","n_sheets":15,"sheets":["A2.1","A2.2","A2.3","A2.4","A2.4_2","A2.5","A2.6","A2.7","A2.8","A2.9","A2.10","A2.11","A2.12","A2.13","A2.14"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"A2.1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[38,0,38,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["주요 경제 지표 및 활동 수준 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
[]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["인구 (백만명)",47.008,51.745,51.199,50.193,47.359,"-","-",0.458,-0.305]
["가구 (백만가구)",14.507,21.278,23.18,23.866,22.849,"-","-",1.841,0.246]
[]
["국내총생산 (GDP, 조원)",903.551,1915.777,2257.545,2547.915,2704.653,"-","-",3.644,1.196]
["주요 업종별 부가가치 (조원)"]
["농림어업",26.976,32.526,34.127,32.713,29.968,"-","-",0.895,-0.282]
["광업",2.665,1.769,1.832,1.8,1.71,"-","-",-1.933,-0.117]
["제조업",251.038,549.861,624.54,671.201,677.974,"-","-",3.804,0.725]
["- 석유화학, 비금속, 1차철강",62.824,115.025,134.068,149.199,157.835,"-","-",2.922,1.097]
["- 조립금속",98.044,325.494,371.749,402.242,405.421,"-","-",5.88,0.76]
["SOC",88.282,131.068,136.796,135.503,129.754,"-","-",1.9,-0.035]
["서비스업",515.6,1080.45,1315.14,1538.404,1682.63,"-","-",3.586,1.539]
[]
["수입단가"]
["원유 ($/bbl)",18.823,69.834,35.423,28.338,23.942,"-","-",6.442,-3.624]
["천연가스 ($/톤)",174.179,567.965,333.869,282.234,282.134,"-","-",5.79,-2.384]
["유연탄 ($/톤)",23.323,119.243,42.24,38.423,35.094,"-","-",8.08,-4.13]
[]
["에너지 지표"]
["국내생산 (백만 toe)",1.868,0.485,0.322,0.092,0.067,"-","-",-6.219,-6.579]
["총에너지 수요 (백만 toe)",189.054,292.773,290.373,277.78,256.046,"-","-",2.105,-0.461]
["에너지원단위 (toe/백만원)",0.209,0.153,0.129,0.109,0.095,"-","-",-1.485,-1.638]
["일인당에너지소비 (toe/인)",4.022,5.658,5.671,5.534,5.407,"-","-",1.639,-0.157]
[]
["최종 소비 (백만 toe)",139.703,213.475,198.692,158.363,137.982,"-","-",2.04,-1.494]
["전기생산 (TWh)",292.91,614.729,718.639,966.636,1054.853,"-","-",3.593,1.879]
["일인당 전기생산 (MWh/인)",6.231,11.88,14.036,19.258,22.274,"-","-",3.121,2.191]
[]
["에너지부문 온실가스 지표"]
["온실가스 배출 (백만톤)",411.235,576.023,467.569,233.146,36.55,"-","-",1.618,-9.07]
["배출원단위 (톤/백만원)",0.455,0.301,0.207,0.092,0.014,"-","-",-1.955,-10.145]
["일인당 배출 (톤/인)",8.748,11.132,9.132,4.645,0.772,"-","-",1.154,-8.792]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     SOC 부가가치는 전기∙수도∙가스 및 건설업 부가가치의 합계\n    서비스업 부가가치는 하위 구성항목 부가가치의 합계"]

{"sheet":"A2.2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7],[26,0,26,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["에너지 수요 종합 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["총에너지",189.054,292.773,290.373,277.78,256.046,100,100,2.1,-0.46]
["석탄",44.204,72.501,54.306,29.032,1.281,24.76,0.5,2.38,-12.99]
["석유",97.176,111.688,86.704,46.86,29.034,38.15,11.34,0.67,-4.54]
["가스",18.92,60.514,63.791,42.491,18.84,20.67,7.36,5.69,-3.94]
["수력",1.002,0.651,0.787,0.879,0.877,0.22,0.34,-2.04,1.03]
["원자력",27.241,33.657,38.932,35.608,29.597,11.5,11.56,1.01,-0.44]
["신재생∙기타",0.511,13.761,45.852,122.909,176.418,4.7,68.9,16.98,9.2]
[]
["최종소비",139.703,213.475,198.692,158.363,137.982,99.99000000000001,99.99000000000001,2.04,-1.49]
["석탄",21.217,31.945,29.439,14.288,0.86,14.96,0.62,1.97,-11.72]
["석유",83.8,101.484,77.452,38.85,22.59,47.54,16.37,0.92,-5.05]
["도시가스",12.717,25.476,24.757,11.032,2.885,11.93,2.09,3.36,-7.24]
["전기",20.243,44.754,51.955,61.932,63.283,20.96,45.86,3.85,1.2]
["열에너지",1.217,2.714,2.796,2.543,1.959,1.27,1.42,3.89,-1.12]
["신재생∙기타",0.509,7.103,12.294,29.719,46.405,3.33,33.63,13.37,6.69]
[]
["산업",79.7,130.795,121.965,97.655,82.925,61.27,60.1,2.39,-1.56]
["수송",25.007,36.247,29.79,14.439,9.676,16.98,7.01,1.78,-4.45]
["가정",16.273,22.845,21.334,20.33,18.926,10.7,13.72,1.63,-0.65]
["서비스",18.723,23.588,25.604,25.939,26.455,11.05,19.17,1.11,0.4]

{"sheet":"A2.3","index":2,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7],[37,0,37,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["최종소비 부문별∙상품별 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["산업",79.7,130.795,121.965,97.655,82.925,100,100,2.39,-1.56]
["석탄",20.746,31.732,29.386,14.273,0.855,24.26,1.03,2.04,-11.72]
["석유",44.421,61.623,48.188,29.516,19.422,47.11,23.42,1.57,-3.9]
["도시가스",3.516,9.949,11.476,4.905,0.977,7.61,1.18,5.08,-7.69]
["전기",11.017,23.108,27.215,33.284,35.401,17.67,42.69,3.59,1.48]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["신재생∙기타",0.001,4.383,5.7,15.677,26.27,3.35,31.68,52.61,6.37]
[]
["수송",25.007,36.247,29.79,14.439,9.676,99.99000000000001,100,1.78,-4.45]
["석탄",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["석유",24.832,34.196,25.896,7.809,2.427,94.34,25.08,1.54,-8.72]
["도시가스",0,1.06,1.285,0.773,0.092,2.92,0.95,"-",-8.09]
["전기",0.175,0.287,1.249,3.084,2.903,0.79,30,2.37,8.31]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["신재생∙기타",0,0.704,1.359,2.773,4.255,1.94,43.97,"-",6.4]
[]
["가정",16.273,22.845,21.334,20.33,18.926,99.99,100,1.63,-0.65]
["석탄",0.45,0.194,0.043,0.009,0.002,0.85,0.01,-3.93,-14.69]
["석유",4.099,2.053,0.689,0.186,0.054,8.98,0.29,-3.24,-11.77]
["도시가스",7.353,11.104,8.754,3.917,1.692,48.6,8.94,1.98,-6.28]
["전기",3.191,6.67,7.294,7.771,7.368,29.2,38.93,3.57,0.34]
["열에너지",1.102,2.235,2.094,1.722,1.08,9.78,5.71,3.42,-2.48]
["신재생∙기타",0.078,0.59,2.46,6.725,8.729,2.58,46.12,10.13,9.73]
[]
["서비스 (상업, 공공, 기타)",18.723,23.588,25.604,25.939,26.455,100.00000000000001,99.99999999999999,1.11,0.4]
["석탄",0.021,0.018,0.009,0.006,0.003,0.08,0.01,-0.65,-5.64]
["석유",10.449,3.612,2.679,1.34,0.687,15.31,2.6,-4.93,-5.56]
["도시가스",1.849,3.363,3.241,1.437,0.124,14.26,0.47,2.89,-10.77]
["전기",5.86,14.689,16.197,17.793,17.611,62.28,66.57,4.47,0.63]
["열에너지",0.115,0.48,0.702,0.821,0.879,2.03,3.32,7.03,2.11]
["신재생∙기타",0.43,1.425,2.775,4.543,7.151,6.04,27.03,5.87,5.72]

{"sheet":"A2.4","index":3,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[36,0,36,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["산업 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
[]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요 업종 산출액 (조원)"]
["화학",125.527,287.586,374.321,470.653,557.581,"-","-",4.03,2.31]
["비금속",19.408,43.274,50.98,56.539,58.778,"-","-",3.89,1.06]
["1차철강",60.16,100.002,106.921,103.411,96.471,"-","-",2.45,-0.12]
["금속, 기계, 전자, 정밀",172.836,729.394,862.76,968.956,1001.99,"-","-",7.1,1.1]
["운송장비",116.989,242.021,262.048,271.796,266.328,"-","-",3.52,0.33]
["건설",167.05,246.728,267.307,273.675,270.916,"-","-",1.87,0.32]
[]
["주요 제품 생산량 (천톤)"]
["기초유분",16.365,34.434,35.254,36.686,37.726,"-","-",3.61,0.32]
["조강",43.107,70.419,77.684,75.584,71.017,"-","-",2.36,0.03]
["전로",24.666,48.028,51.946,48.869,43.712,"-","-",3.22,-0.32]
["전기로",18.441,22.391,25.739,26.715,27.306,"-","-",0.93,0.69]
["시멘트",51.255,50.45,47.798,44.204,39.438,"-","-",-0.08,-0.85]
["클링커",45.719,43.43,41.845,38.701,34.528,"-","-",-0.24,-0.79]
[]
["에너지 수요 (백만 toe)",79.7,130.795,121.965,97.655,82.925,100,100,2.39,-1.56]
["석탄",20.745608999999998,31.732256,29.386,14.273,0.855,24.26,1.03,2.04,-11.72]
["석유",44.420839,61.623078,48.188,29.516,19.422,47.11,23.42,1.57,-3.9]
["도시가스",3.515519,9.949035,11.476,4.905,0.977,7.61,1.18,5.08,-7.69]
["전기",11.017186,23.107757999999997,27.215,33.284,35.401,17.67,42.69,3.59,1.48]
["열에너지",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["신재생∙기타",0.0006120111172087913,4.383084870374168,5.7,15.677,26.27,3.35,31.68,52.61,6.37]
[]
["주요 업종 에너지원단위"]
["화학",0.26530680967235204,0.2293352228688097,0.14763687972330708,0.08426554165974248,0.05815185642212362,"-","-",-0.69,-4.62]
["비금속",0.2917806571053389,0.11454428091803531,0.10312455256598295,0.06911621070640407,0.05140410007549169,"-","-",-4.35,-2.73]
["1차철강",0.28413702671367846,0.27650457149418406,0.2784628366220566,0.25795164326385,0.24276744511212106,"-","-",-0.13,-0.45]
["기계류",0.019265613862720604,0.013642548137080577,0.01195237370921705,0.009582408042495185,0.008062248330147867,"-","-",-1.63,-1.8]
["수송장비",0.015198133507695557,0.012364999995633511,0.010139783287537958,0.008148407383105447,0.006523616031854772,"-","-",-0.98,-2.18]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     비제조업 부가가치는 농림어업, 광업, 건설업 부가가치의 합계\n   기초유분 생산량은 에틸렌, 부타디엔, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 크실렌의 합계"]

{"sheet":"A2.4_2","index":4,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[41,0,41,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["산업 부문 주요 지표 및 에너지 수요 (2) - 효율개선 시나리오(EEI)"]
[]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요 업종별 에너지 수요"]
["화학",33.303,65.954,55.264,39.66,32.424,100,100,3.31,-2.42]
["석탄",1.436,2.739,2.747,1.472,0.781,4.15,2.41,3.12,-4.24]
["석유",29.565,55.612,43.757,27.373,19.285,84.32,59.48,3.05,-3.59]
["가스",0.319,2.055,2.069,0.807,0.077,3.12,0.24,9.27,-10.7]
["전기",1.983,4.352,5.376,7.663,7.994,6.6,24.65,3.81,2.12]
["신재생",0,1.197,1.314,2.345,4.288,1.81,13.22,"-",4.5]
[]
["비금속",5.663,4.957,5.257,3.908,3.021,100,100,-0.63,-1.69]
["석탄",3.503,2.16,2,1.484,0,43.58,0,-2.28,-100]
["석유",1.136,0.473,0.619,0.132,0,9.54,0,-4.09,-170.08]
["가스",0.252,0.551,0.727,0.144,0,11.12,0,3.8,-100]
["전기",0.772,1.004,1.153,1.143,0.86,20.26,28.45,1.26,-0.53]
["신재생",0,0.768,0.759,1.004,2.162,15.5,71.55,"-",3.63]
[]
["철강",17.093718,27.651041000000003,29.773,26.675,23.42,100,100,2.32,-0.57]
["석탄",13.596753000000001,23.404857,21.713,10.177,0,84.64,0,2.62,-81.74]
["석유",0.9228339999999999,0.038976,0.03,0.014,0,0.14,0,-13.99,-31.61]
["가스",0.854415,2.109936,4.517,2.33,0.748,7.63,3.19,4.4,-3.51]
["전기",1.7197159999999998,2.08592,2.996,5.975,7.628,7.54,32.57,0.92,4.57]
["신재생",0,0.011352000000000001,0.517,8.178,15.044,0.04,64.24,"-",28.13]
[]
["기계류",3.32979,9.950794,10.312,9.285,8.078,100,100,5.35,-0.72]
["석탄",0,0.086451,0.077,0.061,0.022,0.87,0.27,"-",-4.65]
["석유",0.576626,0.085577,0.053,0.018,0,0.86,0,-8.68,-100]
["가스",0.721471,1.3810660000000001,1.192,0.544,0,13.88,0,3.14,-100]
["전기",2.031693,7.908739,8.475,8.101,7.452,79.48,92.25,6.69,-0.2]
["신재생",0,0.48896100000000003,0.515,0.56,0.605,4.91,7.49,"-",0.74]
[]
["수송장비",1.778009,2.992589585589568,2.657,2.215,1.737,100,100,2.51,-1.86]
["석탄",0,0,0,0,0,0,0,"-","-"]
["석유",0.971941,0.269308,0.207,0.099,0,9,0,-5.93,-100]
["가스",0,0.770789,0.274,0.081,0,25.76,0,"-",-100]
["전기",0.806068,1.898912,2.155,2.01,1.705,63.45,98.12,4.16,-0.37]
["신재생",0,0.05358058558956854,0.021,0.025,0.033,1.79,1.88,"-",-1.69]
["주) 연쇄가중법에 의해 추계된 실질 부가가치는 비가법적 특성에 의해 총량(또는 상위부문)과 그 구성항목의 합이 일치하지 않을 수 있음.\n     비제조업 부가가치는 농림어업, 광업, 건설업 부가가치의 합계\n   기초유분 생산량은 에틸렌, 부타디엔, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 크실렌의 합계"]

{"sheet":"A2.5","index":5,"n_rows":35,"n_cols":10,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[34,0,34,9],[4,8,4,9],[4,6,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["수송 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요지표"]
["자동차 형태별 (백만대)",12.022,24.793,27.142,28.123,27.174,100,100,3.51,0.32]
["승용차",8.084,20.411,22.9,24.077,23.456,82.33,86.32,4.51,0.48]
["화물차",2.511,3.632,3.488,3.293,2.998,14.65,11.03,1.77,-0.66]
["승합차",1.427,0.75,0.754,0.753,0.721,3.02,2.65,-3.02,-0.13]
["자동차 연료별 (백만대)"]
["휘발유",7.214,12.63,14.457,2.585,0.006,50.94,0.02,2.7,-23.38]
["경유",3.558,9.784,6.048,1.959,0.439,39.47,1.62,4.94,-10.15]
["배터리자동차",0,0.249,4.257,17.972,17.044,1,62.72,65.92,15.69]
["연료전지자동차",0,0.002,0.364,4.466,8.808,0.01,32.41,"-",34.4]
["기타",1.251,2.127,2.015,1.141,0.879,8.58,3.23,2.56,-3]
[]
["에너지 수요",25.007,36.247,29.79,14.439,9.676,99.94999999999999,99.95,1.78,-4.45]
["휘발유",7.884,10.325,10.727,1.745,0.005,28.48,0.05,1.29,-23.15]
["경유",12.909,18.983,11.95,4.341,1.046,52.37,10.81,1.85,-9.51]
["중유",0.57,0.208,0.165,0.127,0.115,0.57,1.19,-4.69,-2.03]
["제트유",0.009,1.618,1.259,1.145,1.141,4.46,11.8,28.31,-1.2]
["부탄",3.446,3.03,1.768,0.426,0.094,8.36,0.97,-0.61,-11.29]
["기타석유",0.007,0.021,0.021,0.021,0.02,0.06,0.21,5.08,-0.08]
["도시가스",0,1.06,1.285,0.773,0.092,2.92,0.95,"-",-8.09]
["전기",0.175,0.287,1.249,3.084,2.903,0.79,30,2.37,8.31]
["신재생∙기타",0,0.704,1.359,2.773,4.255,1.94,43.97,"-",6.4]
[]
["수송 수단별 에너지수요"]
["도로",23.55,33.939,27.926,12.775,8.059,93.63,83.29,1.76,-4.84]
["철도",0.513,0.305,0.284,0.267,0.245,0.84,2.53,-2.44,-0.76]
["항공",0.015,1.62,1.261,1.146,1.143,4.47,11.81,25,-1.2]
["해운",0.93,0.382,0.319,0.251,0.229,1.05,2.37,-4.14,-1.75]
["주) 비사업용 자동차는 자가용과 관용의 합계\n   항공은 자국적 항공기의 국내 및 국제 수송의 합계"]

{"sheet":"A2.6","index":6,"n_rows":36,"n_cols":10,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[35,0,35,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["가정 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요지표"]
["인구 (백만명)",47.008,51.745,51.199,50.193,47.359,"-","-",0.46,-0.3]
["가구 (백만가구)",14.507,21.278,23.18,23.866,22.849,"-","-",1.84,0.25]
["형태별 주택(백만호)",10.959,17.416,19.747,20.714,20.074,100.00000000000001,99.99,2.23,0.49]
["단독",4.069,3.539,3.574,3.487,3.038,20.32,15.13,-0.66,-0.52]
["아파트",5.231,11.192,13.299,14.46,14.466,64.26,72.06,3.69,0.89]
["공동주택",1.659,2.685,2.874,2.767,2.57,15.42,12.8,2.32,-0.15]
["평균 주거 면적(m²)",85.533,76.002,71.933,71.059,71.035,"-","-",-0.56,-0.23]
[]
["에너지 지표"]
["주택당 에너지수요(toe/천원)",1.485,1.312,1.08,0.981,0.943,"-","-",-0.5885308142143608,-1.13]
["면적당 에너지수요(toe/100m²)",0.017,0.017,0.015,0.014,0.013,"-","-",-0.027644582800268047,-0.9]
["가구당 에너지수요(toe/가구)",1.122,1.074,0.92,0.852,0.828,"-","-",-0.2083300945172173,-0.89]
["인구당 전기수요(MWh/명)",0.789,1.499,1.657,1.8,1.809,"-","-",3.1011443942669414,0.65]
[]
["에너지 수요",16.273,22.845,21.334,20.33,18.926,99.99,100,1.6286527869972423,-0.65]
["석탄",0.45,0.194,0.043,0.009,0.002,0.85,0.01,-3.925895649934097,-14.69]
["석유",4.099,2.053,0.689,0.186,0.054,8.98,0.29,-3.239669679504198,-11.77]
["도시가스",7.353,11.104,8.754,3.917,1.692,48.6,8.94,1.9820062647314174,-6.28]
["전기",3.191,6.67,7.294,7.771,7.368,29.2,38.93,3.573568757329637,0.34]
["지역난방",1.102,2.235,2.094,1.722,1.08,9.78,5.71,3.4243461232712713,-2.48]
["신재생∙기타",0.078,0.59,2.46,6.725,8.729,2.58,46.12,10.125510240118007,9.73]
[]
["용도별 에너지 수요"]
["난방/온수",12.264,14.794,12.374,10.773,9.792,64.76,51.74,0.8973062667273934,-1.41]
["취사",1.282,1.937,1.645,1.186,0.705,8.48,3.72,1.9833936789955597,-3.43]
["냉방",0.028,0.937,1.172,0.751,0.454,4.1,2.4,18.101989060171597,-2.47]
["조명",0.431,0.796,0.791,0.768,0.69,3.48,3.64,2.9665342406170803,-0.49]
["기타 가전기기",2.268,4.382,5.352,6.852,7.284,19.18,38.49,3.18612258211326,1.77]
["주) 단독주택은 건물에 대한 소유권은 하나인 주택으로 다중주택이나 다가구주택은 여러 세대가 함께 거주하는 주택이지만 세대별로 소유권이 구분되지 않기 때문에 단독주택으로 \n   분류. 공동주택은 집합 건물로써 세대별로 소유권 이전 등기가 가능한 주택.\n   소득은 가구당 소득을 의미\n   용도별 에너지수요는 기본 설비와 보조 기기의 에너지수요"]

{"sheet":"A2.7","index":7,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[27,0,27,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["서비스 부문 주요 지표 및 에너지 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요 업종별 산출액 (조원)"]
["도소매",134.378,272.253,318.365,362.821,392.054,"-","-",3.42,1.27]
["숙박음식",60.713,122.203,146.883,163.548,172.309,"-","-",3.39,1.19]
["운수보관",69.081,146.565,180.162,204.802,220.146,"-","-",3.65,1.41]
["정보통신",56.167,160.562,210.96,260.605,297.924,"-","-",5.13,2.15]
["공공행정및국방",72.938,163.027,189.488,198.714,194.028,"-","-",3.9,0.6]
["교육서비스",65.349,128.252,134.422,132.532,123.646,"-","-",3.26,-0.13]
["의료복지",41.046,171.036,288.01,463.67,634.129,"-","-",7.03,4.62]
["예술,스포츠,레저",15.548,32.308,42.258,51.164,58.371,"-","-",3.54,2.06]
["기타서비스",283.884,768.736,973.756,1183.743,1339.391,"-","-",4.86,1.93]
[]
["에너지 수요",18.723,23.588,25.604,25.939,26.455,99.92,99.98999999999998,1.11,0.4]
["석유",10.449,3.612,2.679,1.34,0.687,15.31,2.6,-4.93,-5.56]
["도시가스",1.849,3.363,3.241,1.437,0.124,14.26,0.47,2.89,-10.77]
["전기",5.86,14.689,16.197,17.793,17.611,62.28,66.57,4.47,0.63]
["지역난방",0.115,0.48,0.702,0.821,0.879,2.03,3.32,7.03,2.11]
["신재생∙기타",0.43,1.425,2.775,4.543,7.151,6.04,27.03,5.87,5.72]
[]
["부문별 에너지 수요"]
["상업 서비스",15.765,18.452,19.39,19.3,19.377,78.23,73.24,0.75,0.17]
["공공 서비스",2.958,5.136,6.214,6.64,7.078,21.77,26.76,2.66,1.11]

{"sheet":"A2.8","index":8,"n_rows":35,"n_cols":10,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[34,0,34,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["석유 공급 및 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["원유 수요*",121.722,140.994,148.56,130.147,103.585,"-","-",0.7,-1.06]
["국제 벙커링",13.098,13.668,14.939,12.845,12.448,"-","-",0.2,-0.32]
["총공급",97.176,111.688,86.704,46.86,29.034,99.99,100,0.66,-4.54]
["전환",6.468,1.197,0.82,0.622,0.418,1.07,1.44,-7.72,-3.56]
["에너지산업자체소비",6.908,9.007,8.432,7.388,6.025,8.06,20.75,1.27,-1.38]
["최종소비",83.8,101.484,77.452,38.85,22.59,90.86,77.81,0.92,-5.05]
[]
["제품별 석유 수요**"]
["정제가스",3.369,8.799,8.766,7.68,6.113,7.88,21.05,4.68,-1.25]
["휘발유",8.232,10.537,10.848,1.799,0.023,9.43,0.08,1.18,-19.05]
["등유",9.543,2.292,1.097,0.473,0.194,2.05,0.67,-6.57,-8.16]
["경유",18.489,22.439,14.295,5.46,1.434,20.09,4.94,0.93,-9.05]
["중유",13.185,1.132,1.009,0.525,0.203,1.01,0.7,-11.03,-5.75]
["제트유",0.363,2.054,1.612,1.36,1.268,1.84,4.37,8.6,-1.65]
["프로판",4.467,7.112,8.782,5.467,3.329,6.37,11.47,2.24,-2.58]
["부탄",4.056,4.005,3.136,1.335,0.651,3.59,2.24,-0.06,-6.07]
["납사",24.567,45.662,30.462,19.291,14.097,40.88,48.55,3,-3.97]
["기타 비에너지유",2.545,5.505,4.771,1.826,0.305,4.93,1.05,3.74,-9.49]
[]
["용도별 석유 수요"]
["에너지산업",6.908,9.007,8.432,7.388,6.025,8.06,20.75,1.27,-1.38]
["산업",44.421,61.623,48.188,29.516,19.422,55.17,66.89,1.57,-3.9]
["(연료)",18.849,11.285,9.765,5.054,1.547,10.1,5.33,-2.41,-6.62]
["(석유화학원료)",25.572,50.338,38.423,24.462,17.875,45.07,61.57,3.28,-3.51]
["수송",24.832,34.196,25.896,7.809,2.427,30.62,8.36,1.54,-8.72]
["가정",4.099,2.053,0.689,0.186,0.054,1.84,0.19,-3.24,-11.79]
["서비스",10.449,3.612,2.679,1.34,0.687,3.23,2.37,-4.93,-5.56]
["전환",6.468,1.197,0.82,0.622,0.418,1.07,1.44,-7.72,-3.56]
["* 원유 수입 및 재고 변화를 포함한 총수요\n** 에너지전환공정 제외"]

{"sheet":"A2.9","index":9,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[22,0,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["석탄 공급 및 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["총공급",44.204,72.501,54.306,29.032,1.281,100,100,2.38,-12.99]
["전환부문",22.988,40.557,24.868,14.744,0.421,55.94,32.84,2.74,-14.58]
["최종소비부문",21.217,31.945,29.439,14.288,0.86,44.06,67.16,1.97,-11.72]
[]
["제품별 석탄 수요"]
["국내탄",0.536,0.213,0.053,0.015,0.005,0.29,0.42,-4.3,-11.94]
["수입무연탄",1.223,3.023,2.733,1.108,0.008,4.17,0.59,4.41,-18.68]
["연료용 유연탄",28.202,51.52,35,20.392,1.255,71.06,97.96,2.91,-12.02]
["원료용 유연탄",14.244,17.745,16.52,7.518,0.013,24.47,1.04,1.05,-21.98]
[]
["용도별 석탄 수요"]
["발전/열생산용",22.988,40.557,24.868,14.744,0.421,55.94,32.84,2.74,-14.58]
["코크스 제조 및 고로용",12.957,17.267,16.05,7.5,0,23.82,0,1.38,-100]
["킬른가열용",3.503,2.16,2,1.484,0,2.98,0,-2.28,-100]
["기타 산업용",4.217,12.269,11.331,5.288,0.855,16.92,66.73,5.22,-8.78]
["연탄용",0.45,0.194,0.043,0.009,0.002,0.27,0.15,-3.93,-14.69]

{"sheet":"A2.10","index":10,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[19,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["가스 공급 및 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["총공급",18.92,60.514,63.791,42.491,18.84,94.58,95.87,5.69,-3.94]
["전환 부문*",6.167,31.757,34.655,29.543,15.178,52.48,80.56,8.12,-2.51]
["최종소비 부문",12.717,25.476,24.757,11.032,2.885,42.1,15.31,3.36,-7.24]
[]
["용도별 소비"]
["발전용",5.838,13.78,15.016,11.416,8.554,22.77,45.4,4.17,-1.63]
["지역난방",0.329,17.673,17.584,8.206,6.322,29.21,33.55,20.89,-3.48]
["수소제조",0,0.304,2.055,9.921,0.303,0.5,1.61,454.68,-0.01]
["에너지산업",0.438,3.27,4.377,1.909,0.767,5.4,4.07,10.05,-4.87]
["산업",3.516,9.949,11.476,4.905,0.977,16.44,5.19,5.08,-7.69]
["수송",0,1.06,1.285,0.773,0.092,1.75,0.49,"-",-8.09]
["가정",7.353,11.104,8.754,3.917,1.692,18.35,8.98,1.98,-6.28]
["서비스",1.849,3.363,3.241,1.437,0.124,5.56,0.66,2.89,-10.77]
["* 자가소비 및 손실 포함\n주) 천연가스 손실과 도시가스 손실 차로 인해 합계가 불일치할 수 있음"]

{"sheet":"A2.11","index":11,"n_rows":47,"n_cols":10,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[46,0,46,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["전기 공급 및 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
[]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["발전설비 (GW)",48.451,133.489,234.076,410.642,516.413,100.01,100,4.94,4.78]
["석탄",14.031,37.338,32.398,21.658,1.527,27.97,0.3,4.77,-10.44]
["석유",4.761,1.548,0.246,0.246,0.257,1.16,0.05,-5.21,-6]
["가스",12.794,41.431,58.533,62.983,58.983,31.04,11.42,5.75,1.23]
["원자력",13.716,23.25,27.45,24.6,19.2,17.42,3.72,2.55,-0.66]
["수력",3.149,6.541,6.68,8.633,8.633,4.9,1.67,3.54,0.96]
["신재생",0,23.381,108.768,292.521,427.812,17.52,82.84,"-",10.54]
["- 변동성 재생에너지",0,20.485,104.097,286.219,408.227,15.35,79.05,"-",10.87]
["- 기타 재생에너지",0,1.463,1.778,1.778,1.778,1.1,0.34,"-",0.67]
["- 신에너지",0,1.083,2.893,4.524,17.807,0.81,3.45,"-",10.13]
[]
["총발전량(TWh)",292.91,614.729,718.639,966.636,1054.853,100,100,3.59,1.88]
["석탄",99.427,199.38,137.826,90.073,2.38,32.43,0.23,3.37,-14.16]
["석유",19.182,2.272,0.646,0.595,0.559,0.37,0.05,-9.66,-4.72]
["가스",28.495,169.097,184.187,234.81,180.975,27.51,17.16,8.85,0.23]
["원자력",108.964,158.015,182.778,167.175,138.952,25.7,13.17,1.79,-0.44]
["수력",5.61,6.737,7.284,9.106,9.081,1.1,0.86,0.88,1.03]
["신재생",0,40.283,160.895,409.44,644.415,6.55,61.09,"-",10.03]
["- 변동성 재생에너지",0,25.447,134.723,373.091,524.346,4.14,49.71,"-",11]
["- 기타 재생에너지",0,8.1,8.276,8.298,8.276,1.32,0.78,"-",0.07]
["- 신에너지",0,6.736,17.896,28.051,111.793,1.1,10.6,"-",10.17]
["상용자가",31.232,38.944,45.023,55.437,78.49,6.34,7.44,1.06,2.45]
[]
["발전용 에너지 수요 (백만toe)",62.087,96.098,115.277,168.344,179.56,99.99000000000001,99.99,2.1,2.18]
["석탄",22.987,40.295,24.546,14.452,0.195,41.93,0.11,2.71,-16.79]
["석유",5.016,0.436,0.15,0.132,0.096,0.45,0.05,-10.98,-5.08]
["가스",5.838,13.78,15.016,11.416,8.554,14.34,4.76,4.17,-1.63]
["수력",1.002,0.651,0.787,0.879,0.877,0.68,0.49,-2.04,1.03]
["원자력",27.241,33.657,38.932,35.608,29.597,35.02,16.48,1.01,-0.44]
["신재생·기타",0.002,7.279,35.847,105.856,140.241,7.57,78.1,46.87,10.74]
["(수소)",0,0,2.231,20.751,26.512,0,14.77,"-","-"]
[]
["전기 수요(TWh)",241.774,536.702,633.851,869.249,933.172,100,100,3.87,1.93]
["수소제조",0,0,7.298,98.628,174.977,0,18.75,"-","-"]
["에너지산업자체소비",4.192,14.503,20.408,47.758,19.65,2.7,2.11,6.09,1.05]
["산업",128.107,268.695,316.451,387.025,411.643,50.06,44.11,3.59,1.48]
["수송",2.037,3.334,14.529,35.859,33.751,0.62,3.62,2.37,8.31]
["가정",37.102,77.558,84.812,90.363,85.676,14.45,9.18,3.57,0.34]
["서비스",68.137,170.806,188.332,206.891,204.778,31.83,21.94,4.47,0.63]
["기타",6.391,16.309,29.727,149.111,197.324,3.04,21.15,4.56,8.98]
["* 상용자가는 상용자가 발전량 중 한전 구입량"]

{"sheet":"A2.12","index":12,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[17,0,17,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["열에너지 공급 및 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["열생산량",1.113,2.993,3.08,2.801,2.158,"-","-",4.82,-1.12]
[]
["지역난방 수요",1.217,2.714,2.796,2.543,1.959,100,100,3.89,-1.12]
["가정",1.102,2.235,2.094,1.722,1.08,82.33,55.13,3.42,-2.48]
["서비스",0.115,0.48,0.702,0.821,0.879,17.67,44.87,7.03,2.11]
[]
["지역난방용 에너지 수요",1.782,18.449,18.455,8.998,6.932,100,99.99,11.77,-3.32]
["석탄",0.001,0.262,0.322,0.293,0.225,1.42,3.25,30.29,-0.51]
["석유",1.452,0.383,0.415,0.377,0.291,2.08,4.19,-6.15,-0.95]
["가스",0.329,17.673,17.584,8.206,6.322,95.79,91.19,20.89,-3.48]
["신재생",0,0.131,0.135,0.123,0.094,0.71,1.36,"-",-1.12]

{"sheet":"A2.13","index":13,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[19,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["신재생/기타 공급 및 수요 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 toe)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["부문별 신재생에너지 수요",0.511,13.761,45.852,122.909,176.418,100.01000000000002,100,16.98,9.2]
["발전/열생산",0.002,6.659,33.558,93.191,130.013,48.39,73.7,46.25,10.79]
["산업",0.001,4.383,5.7,15.677,26.27,31.85,14.89,52.61,6.37]
["수송",0,0.704,1.359,2.773,4.255,5.12,2.41,"-",6.4]
["가정",0.078,0.59,2.46,6.725,8.729,4.29,4.95,10.13,9.73]
["서비스",0.43,1.425,2.775,4.543,7.151,10.36,4.05,5.87,5.72]
["(수소 공급)"]
["수입",0,0,1.212,19.64,38.287,0,21.7,"-","-"]
["생산",0,0.001,1.673,12.037,9.572,0,5.43,318.2,40.2]
["(수소 수요)"]
["발전",0,0,2.231,20.751,26.512,0,15.03,"-","-"]
["산업",0,0,0.319,8.521,17.175,0,9.74,"-","-"]
["수송",0,0,0.334,2.406,4.172,0,2.37,"-","-"]
["주) 수력 포함, 양수는 제외"]

{"sheet":"A2.14","index":14,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[24,0,24,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["에너지 부문 온실가스 배출 - 효율개선 시나리오(EEI)"]
["(단위: 백만 tCO2eq)"]
[{"$nulls":6},"비중 (%)",null,"증가율 (%)"]
[null,2000,2021,2030,2040,2050,2021,2050,"00-21","21-50"]
["주요지표"]
["총배출",411.235,576.023,467.569,233.146,36.55,"-","-",1.62,-9.07]
["에너지당 배출(톤/toe)",2.667,2.269,2.168,1.805,0.631,"-","-",-0.77,-4.32]
["GDP당 배출(톤/백만원)",0.455,0.301,0.207,0.092,0.014,"-","-",-1.95,-10.15]
["인구당 배출(톤/인)",8.748,11.132,9.132,4.645,0.772,"-","-",1.15,-8.79]
[]
["에너지상품별 온실가스 배출"]
["석탄",167.079,275.474,206.571,110.909,4.006,47.82,10.96,2.41,-13.57]
["석유",202.939,172.66,129.944,53.574,23.434,29.97,64.11,-0.77,-6.65]
["천연가스",41.216,127.889,131.053,68.663,9.111,22.2,24.93,5.54,-8.71]
[]
["부문별 온실가스 직접 배출"]
["산업",149.106,193.806,175.957,85.853,15.316,33.65,41.9,1.26,-8.38]
["수송",70.127,99.311,76.331,23.885,7.086,17.24,19.39,1.67,-8.7]
["가정",29.498,30.386,20.936,8.98,3.799,5.28,10.39,0.14,-6.92]
["서비스",32.573,17.121,14.348,6.862,2.234,2.97,6.11,-3.02,-6.78]
["에너지산업",10.387,11.309,13.62,7.797,4.991,1.96,13.66,0.41,-2.78]
["발전/열생산",119.544,224.089,166.377,99.768,3.124,38.9,8.55,3.04,-13.7]
["주) 전환부문의 온실가스 간접배출은 자가소비 및 유통손실에 의한 배출량을 의미"]